#!/usr/bin/python

import serial

session = gps.gps(“localhost”, “2947”)

session.stream(gps.WATCH\_ENABLE | gps.WATCH\_NEWSTYLE)

while True:

report = session.next()

if report[‘class’] = ‘TPV’:

if hasattr(report, ‘time’):

print report.time