#!/usr/bin/python

import serial

ser = serial.Serial(‘/dev/ttyUSB0’, 4800, timeout = 1)

x = ser.read(1200)

print(x)